## 一、采购内容明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **型号规格** | **功能描述** | **数量** |
| 全网行为管理 | AC-1000-SK2100-RM | 性能参数：网络层吞吐量（大包）：10Gb，应用层吞吐量：1.5Gb，带宽性能：1Gb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：200M，支持用户数：1500，包转发率：132Kpps，每秒新建连接数：14000，最大并发连接数：600000。  硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128GB MSATA+480G SSD，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。3年URL应用识别规则库更新。 | 1台 |

二、交货地点：湖北省烟草公司孝感市公司。

三、交货期限：合同生效后15个工作日内需完成供货及安装调试。

四、付款方式；

合同签订且验收合格后30个工作日内甲方支付合同总价款的95%；剩余5%尾款自验收之日起一年后进行支付。乙方根据甲方要求向甲方开具合同全额与税法要求对应税率的增值税一般纳税人专用发票。

五、质量要求：

1.乙方保证提供的商品均由原厂生产的正品，且从合法合规渠道采购。

2.乙方保证提供的商品是由原厂商供应，并完全符合国家、行业以及本合同规定的质量、规格和性能；乙方并保证本合同货物产品、正常使用和维修的情况下运转良好。如发现产品与合同上述约定不符，乙方应无条件接受甲方退货换货要求，并双倍赔偿本合同项下全部货款。

六、验收标准及方法：

1.验收方法：两次性验收。

2.验收条件：

2.1、乙方在合同约定时间内完成供货；

2.2、乙方在合同约定时间内完成设备部署及安装调试；

2.3、提供完整的到货确认单、运行报告等相关文件；

2.4、运行稳定无故障，策略配置符合现有网络环境及安全要求；

3.验收内容：按照约定的时间及地点完成设备交付。

4.验收标准：乙方完全履行合同义务后，甲方按照合同文件列明的验收标准及方法进行验收，同时遵照《湖北省烟草商业系统采购履约验收管理办法》的相关约定。

5.验收时间：合同生效完成供货，一月内完成验收。

七、售后服务

提供3年上网行为管理软硬件维保服务，具体内容如下：

1）设备部署服务，提供实施规划、产品上架安装调试、交付验收、运维培训等服务；

2）软件升级，主线版本/R版本/SP版本等在线升级和定期补丁更新；

3）硬件产品质保，维保期内提供配件故障免费更新；

4）技术支持服务，提供7\*24小时在线技术支持30分钟内响应，本地技术支持服务3小时达到客户现场；

5）定期巡检，提供季度巡检服务对设备环境、基础产品信息、安全性、稳定性、硬件健康状态、平台及软件健康状态进行监测，并输出巡检报告。